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1  概述
K900SDK 用于 iOS 应用连接和控制 K900 眼镜。实际模块名为 XingYiGlassesSDK，资源包为 XYSDK.bundle。
sendAiph 用于发起 AI 拍照传图请求。设备控制、查询、拍照、录像和录音等指令统一见 API参考。
开发者中心是对接说明的维护源。中文和英文文档共用接口声明、指令码、参数表与回复数据。未知回复保留空白，空白不表示没有回复。
2  下载与集成
将 XingYiGlassesSDK.framework 与 XYSDK.bundle 加入 App target。framework 添加到链接库，bundle 添加到 Copy Bundle Resources。当前源码 target 为静态 framework，匹配该产物时选择 Do Not Embed。
当前 SDK target 配置 iOS 15.6。正式包的最低系统、Xcode 和模拟器架构支持需要按实际发布包确认；使用 iPhone 真机联调 BLE。
基础 BLE 配置 NSBluetoothAlwaysUsageDescription。文件传输和 OTA 按需配置 NSLocalNetworkUsageDescription，使用系统热点配置 API 时启用 Hotspot Configuration。手机录音和写入系统相册分别按功能配置麦克风及相册权限。
Demo 的界面库、云端 AI 服务与第三方凭证不属于全部 App 必须集成的核心 BLE 依赖。
#import <XingYiGlassesSDK/XingYiGlassesSDK.h>
NSString *version = [[XYBleManager sharedInstance] xy_sdkVersion];

3  快速开始
导入 SDK 并配置权限后，先注册回调，再扫描设备。保存发现的 CBPeripheral，在用户选择后停止扫描并连接；通信就绪后发送电量查询，按 sr_batv 和状态字符串 0 处理结果。
连接成功回调不等于通信就绪。单例回调由统一的会话所有者管理，UI 更新切换到主线程；断开后停止业务发送并等待重新连接。
XYBleManager *ble = [XYBleManager sharedInstance];
ble.receiveDataBlock = ^(XYBleRespondModel *response) {
    if ([response.cmd isEqualToString:@"sr_batv"] &&
        [response.status isEqualToString:@"0"]) {
        NSLog(@"Battery: %@", response.data[@"pt"]);
    }
};
// Call after communication readiness is confirmed.
[ble sendGetBatteryVol];

4  蓝牙连接与生命周期
先注册发现设备、连接状态和接收数据回调，再扫描；保存扫描返回的 CBPeripheral，用户选择后停止扫描并连接。单例回调只能由一个会话所有者统一管理，后一次赋值会覆盖前一次。
当前 connectStatusBlock(YES) 早于特征发现和通知订阅完成。外设连接、BLE通信就绪和设备系统就绪是不同状态，不能在连接成功回调中直接假定所有指令可用。
xy_startScanBleDevice 当前会取消已有连接；已连接时不要无意重新扫描。openHeart 只发送一次心跳，不创建周期计时器。UI 更新切换到主线程。
XYBleManager *ble = [XYBleManager sharedInstance];
ble.receiveDataBlock = ^(XYBleRespondModel *response) {
    if ([response.cmd isEqualToString:@"sr_batv"] &&
        [response.status isEqualToString:@"0"]) {
        NSLog(@"Battery: %@", response.data[@"pt"]);
    }
};
// Call after communication readiness is confirmed.
[ble sendGetBatteryVol];

5  AI拍照与传图
在 BLE 通信和目标设备功能就绪后调用 sendAiph。该方法无参数，固定发送 C=cs_aiph、B为空字符串、W=1。
sendAiph 与普通拍照 sendTakePhoto:、指定参数的 BLE 拍照 sendTakeBlePhoto:width:height:quality: 是不同入口。不要将其中一个方法的回复或图片尺寸直接套用于另一个。
SDK 有通用 fileReceiveDataBlock 文件回调；目前资料没有明确将 AI 拍照传图与该回调、图片格式或完成回复绑定。专属回复码、数据字段和完成判定保持空白，按目标固件补充。
收到文件回调时先复制数据，再异步存储；方法返回 void 不等于图片传输完成。
[[XYBleManager sharedInstance] sendAiph];

// Exact request sent by the SDK:
// {"C":"cs_aiph","B":"","W":1}

6  Wi-Fi与文件传输
注册 BLE 和 Socket 回调后，以 openType=0 请求热点。接收 sr_apsr 中的热点信息，加入热点，再建立 Socket，连接后请求文件。当前实现使用固定地址192.168.43.1和端口6001。
XYSocketManager 的回调数据是累计缓冲区。完成回调返回后 SDK 会清空该缓冲区，异步处理前必须 copy。保存成功后再确认接收，不要在写入失败时确认成功。
当前 sendFileRecv:fileName: 的 fname 未加 JSON 字符串引号；正常断开与成功连接也可能都以 nil error 回调。生产接入需修复或明确这些行为，不能靠文档假定已解决。
协议文件类型：49照片、50视频、51音频、52BLE照片、255全部。接收确认不能使用全部类型。
7  LC3实时音频传输
sendSound: 当前源码映射 Start=1、Chat=6、Stop=5、No_Sound=2。旧资料对 Chat 和 Stop 的描述相反，以源码记录发送值，设备实际语义另行核验。
sendStartLC3 和 sendStopLC3 发送 enable_custom_audio_tx，enable分别为1和0。音频通过lc3ReceiveDataBlock提供；采样率、帧长、声道数和解码参数不在当前资料中确认。
8  OTA升级
查询设备版本并选择匹配的升级包。差分系统包必须匹配当前源版本。用openType=1打开升级热点，连接后使用XYOTAManager发送升级数据。
当前枚举APK=0、MTK=1、BES=2，对应发送协议类型54、55、56。各类型设备支持范围需按固件验证。
completionBlock成功仅表示Socket分包写入结束，不是设备安装完成。等待设备升级事件，并在重启重连后核验目标版本。不要将传输100%直接显示为升级成功。
9  API参考
C 为指令码，B 为业务数据，S 为回复状态。S=0 表示成功，主动事件可能省略 S；缺失 S 不得按成功处理。XYBleRespondModel.status 为字符串，应使用精确字符串比较。
B 必须保留 SDK 实际采用的 JSON 字符串或对象编码。W 的完整含义未确认；cs_aiph 固定携带 W=1。示例来自源码或历史协议，未声明为真机抓包。void 返回不表示设备执行完成。
	编号
	请求 / 事件
	功能
	回复码

	1
	cs_hrt
	心跳指令
	sr_hrt

	2
	cs_stm
	设置时间指令
	sr_stm

	3
	cs_batv
	获取电量
	sr_batv

	4
	cs_syvr
	查询版本
	sr_syvr

	5
	cs_gtst
	查询存储信息
	sr_gtst

	6
	cs_shut
	关设备
	sr_shut

	7
	cs_rebt
	重启设备
	sr_rebt

	8
	cs_wku
	唤醒系统
	

	9
	cs_slp
	休眠系统
	

	10
	cs_pho
	拍照
	sr_pho

	11
	cs_ctph
	连拍
	sr_ctph

	12
	cs_vdo
	录像
	sr_vdo

	13
	cs_ado
	录音
	sr_ado

	14
	cs_opap
	请求眼镜打开wifi热点
	sr_apsr

	15
	cs_csap
	向眼镜请求wifi关闭
	sr_csap

	16
	cs_asfl
	请求文件传输
	sr_asfl

	17
	cs_clst
	清空眼镜的多媒体
	sr_clst

	18
	cs_gmst
	获取眼镜多媒体的设置
	sr_gmst

	19
	cs_phst
	设置拍照参数
	sr_phst

	20
	cs_vdst
	设置录像参数
	sr_vdst

	21
	cs_adst
	设置录音参数
	sr_adst

	22
	sr_stat
	状态回传
	sr_stat

	23
	cs_ivww
	通知眼镜唤醒
	sr_ivww

	24
	cs_wfsta
	手机发送热点信息
	sr_wfsta

	25
	cs_phoalg
	是否开启图像算法
	sr_phoalg

	26
	cs_vdoeis
	是否开启视频防抖
	sr_vdoeis

	27
	cs_algeis
	获取图像算法/视频防抖开关状态
	sr_algeis

	28
	cs_swst
	获取智能交互开关
	

	29
	cs_swit
	设置智能交互开关
	sr_swit

	30
	cs_aiph
	AI拍照传图
	

	31
	cs_wfop
	设置wifi开关
	

	32
	cs_sound
	同步AI状态
	sr_sound

	33
	cs_stvd
	停止视频录制
	sr_stvd

	34
	cs_stad
	停止音频录制
	sr_stad

	35
	cs_wrst
	获取佩戴状态
	sr_wrst

	36
	cs_btst
	获取BT蓝牙连接状态
	sr_btst

	37
	cs_blna
	设置Ble蓝牙名称
	sr_blna

	38
	cs_gbtna
	获取BT蓝牙名称
	sr_gbtna

	39
	cs_btaddr
	获取Mac地址
	sr_btaddr

	40
	cs_vol
	设置音量
	sr_vol

	41
	cs_ledon
	LED开控制
	sr_ledon

	42
	cs_ledoff
	LED关控制
	sr_ledoff

	43
	sr_adota
	OTA进度
	sr_adota

	44
	cs_fbvol
	滑动调音量开关
	sr_fbvol

	45
	cs_hfpst
	HFP状态查询
	sr_hfpst

	46
	cs_flts
	文件状态同步
	

	47
	enable_custom_audio_tx
	LC3 音频发送控制（TX）
	

	48
	sr_vcmd
	语音命令
	sr_vcmd

	49
	sr_tpevt
	触摸事件
	sr_tpevt

	50
	sr_keyevt
	按钮事件
	sr_keyevt

	51
	sr_stai
	停止AI
	sr_stai

	52
	sr_log
	日志上报
	sr_log

	53
	cs_sdfl
	发送文件
	

	54
	cs_wkcfm
	AI继续
	

	55
	cs_wsdelay
	唤醒音延时设置
	

	56
	enable_custom_audio_rx
	LC3_RX控制
	

	57
	enable_hfp_audio_server
	LC3_HFP控制
	

	58
	cs_vdroixy
	视频ROI设置
	sr_vdroixy

	59
	sr_ivcw
	语音唤醒关闭
	sr_ivcw

	60
	cs_vbit
	设置视频比特率
	sr_vbit

	61
	cs_blecfm
	播放Connected提示音
	sr_blecfm

	62
	cs_wbdc
	bt是否随佩戴检测自动断开
	sr_wbdc

	63
	cs_nwai
	是否允许未佩戴时也能用 AI
	sr_nwai

	64
	cs_woft
	设置摘下时间
	sr_woft

	65
	cs_syrd
	查询系统是否准备好
	

	66
	cs_flrv
	报告某个文件接收完
	

	67
	cs_btna
	设置BT蓝牙名称
	sr_btna

	68
	cs_svad
	设置开启关闭定向拾音
	

	69
	cs_wfcon
	连接到指定Wifi
	

	70
	cs_syntm
	同步时间
	

	71
	cs_bleph
	Ble拍照
	

	72
	cs_en_campa
	设置摄像头自定义参数模式
	

	73
	cs_set_campa
	设置摄像头参数
	

	74
	cs_get_campa
	获取当前摄像头参数
	

	75
	cs_get_camparange
	获取摄像头参数范围
	



9.1  cs_hrt  心跳指令
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)openHeart;

同步心跳包
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] openHeart];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_hrt","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_hrt

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	vt
	integer
	电压，毫伏

	pt
	integer
	电量百分比

	charg
	
	充电状态，取值留待补充

	ready
	
	系统就绪状态，取值留待补充



回复示例
{"C":"sr_hrt","S":0,"B":{"vt":4192,"pt":81,"charg":0,"ready":1}}

9.2  cs_stm  设置时间指令
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetTime;

设置时间
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetTime];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	mill
	integer
	当前时间戳，毫秒



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_stm","B":"{\"mill\":1731920125169}"}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_stm

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
{"C":"sr_stm","S":0,"B":""}

9.3  cs_batv  获取电量
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendGetBatteryVol;

获取电量
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetBatteryVol];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_batv","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_batv

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	vt
	integer
	电压，毫伏

	pt
	integer
	电量百分比



回复示例
{"C":"sr_batv","S":0,"B":{"vt":4192,"pt":81}}

9.4  cs_syvr  查询版本
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendGetSystemVersion;

获取版本
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetSystemVersion];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_syvr","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_syvr

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	app
	
	眼镜端App版本

	sys
	string
	眼镜系统固件版本

	dpj
	string
	单片机版本



回复示例
	示例内容

	



9.5  cs_gtst  查询存储信息
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendGetStorageInfo;

获取存储信息
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetStorageInfo];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_gtst","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_gtst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	total_size
	
	总存储容量，单位留待补充

	free_size
	
	可用存储容量，单位留待补充

	phonum
	integer
	照片数量

	vdonum
	integer
	视频数量

	adonum
	integer
	音频数量



回复示例
	示例内容

	



9.6  cs_shut  关设备
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)shutDevice;

设备关机
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] shutDevice];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_shut","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_shut

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.7  cs_rebt  重启设备
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)rebootDevice;

设备重启
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] rebootDevice];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_rebt","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_rebt

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.8  cs_wku  唤醒系统
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
无方法业务参数。
{"C":"cs_wku","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.9  cs_slp  休眠系统
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
无方法业务参数。
{"C":"cs_slp","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.10  cs_pho  拍照
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendTakePhoto:(NSString *)pictureName;

拍照
@param pictureName 图片名称：20241126162655
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * pictureName
[[XYBleManager sharedInstance] sendTakePhoto:pictureName];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	fname
	string
	照片名称，不含 .jpg 后缀



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_pho","B":"{\"fname\":\"20260909143000\"}"}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_pho

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.11  cs_ctph  连拍
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendContinuePhoto;

连拍
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendContinuePhoto];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	time
	string
	SDK 生成的当前时间戳



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_ctph

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.12  cs_vdo  录像
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendVideoRecord:(NSString *)videoName;

录像
@param videoName 视频名称：20241126162655
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * videoName
[[XYBleManager sharedInstance] sendVideoRecord:videoName];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	fname
	string
	视频名称，不含 .mp4 后缀



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_vdo

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.13  cs_ado  录音
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendAudioRecord:(NSString *)audioName;

录音
@param audioName 音频名称：20241126162655
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * audioName
[[XYBleManager sharedInstance] sendAudioRecord:audioName];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	fname
	string
	录音名称，不含 .mp3 后缀



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_ado

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.14  cs_opap  请求眼镜打开wifi热点
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)requestServerOpenHotspotWithOpenType:(NSInteger )openType;

开启Wifi热点
@param openType 0普通，1OTA升级
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSInteger openType
[[XYBleManager sharedInstance] requestServerOpenHotspotWithOpenType:openType];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	platform
	integer
	升级模式为1，普通模式发送空 B



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_opap","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_apsr

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	succ
	boolean
	热点建立是否成功

	ssid
	string
	热点名称

	pwd
	string
	热点密码



回复示例
	示例内容

	



9.15  cs_csap  向眼镜请求wifi关闭
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)closeHotspot;

关闭Wifi热点
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] closeHotspot];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_csap","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_csap

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.16  cs_asfl  请求文件传输
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)askFile:(XYFileType )fileType;

请求文件传输
@param fileType 文件类型
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：XYFileType fileType
[[XYBleManager sharedInstance] askFile:fileType];

SDK音频类型为51，BLE照片为52；旧资料的音频0x34不沿用。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	ftype
	integer
	49照片，50视频，51音频，52BLE照片，255全部



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_asfl","B":"{\"ftype\":49}"}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_asfl

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	filecount
	integer
	传输文件总数



回复示例
	示例内容

	



9.17  cs_clst  清空眼镜的多媒体
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendClearAllMedia:(XYFileType )fileType;

请求清空多媒体
@param fileType 文件类型
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：XYFileType fileType
[[XYBleManager sharedInstance] sendClearAllMedia:fileType];

删除操作不可盲目重试。SDK音频类型为51。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	ftype
	integer
	49照片，50视频，51音频，52BLE照片，255全部



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_clst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.18  cs_gmst  获取眼镜多媒体的设置
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendGetMediaSettings;

获取多媒体设置
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetMediaSettings];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_gmst","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_gmst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	pw
	integer
	照片宽度

	ph
	integer
	照片高度

	vw
	integer
	视频宽度

	vh
	integer
	视频高度

	vq
	integer
	0低，1中，2高

	vs
	integer
	视频时长，秒

	as
	integer
	录音时长，秒



回复示例
	示例内容

	



9.19  cs_phst  设置拍照参数
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetPhotoParam:(XYPhotoArgumentType )photoArgumentType;

设置拍照参数
@param photoArgumentType 拍照参数
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：XYPhotoArgumentType photoArgumentType
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetPhotoParam:photoArgumentType];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	w
	integer
	照片宽度，按 XYPhotoArgumentType 选择

	h
	integer
	照片高度，与宽度配对



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_phst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	succ
	boolean
	设置是否成功

	w
	integer
	照片宽度

	h
	integer
	照片高度



回复示例
	示例内容

	



9.20  cs_vdst  设置录像参数
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetVideoParam:(XYVideoArgumentSizeType )videoArgumentSizeType videoArgumentQualityType:(XYVideoArgumentQualityType )videoArgumentQualityType videoArgumentDurationType:(XYVideoArgumentDurationType )videoArgumentDurationType;

设置录像参数
@param videoArgumentSizeType 录像大小
@param videoArgumentQualityType 录像质量
@param videoArgumentDurationType 录像时长
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：XYVideoArgumentSizeType videoArgumentSizeType, XYVideoArgumentQualityType videoArgumentQualityType, XYVideoArgumentDurationType videoArgumentDurationType
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetVideoParam:videoArgumentSizeType videoArgumentQualityType:videoArgumentQualityType videoArgumentDurationType:videoArgumentDurationType];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	w
	integer
	视频宽度，1920、1280或640

	h
	integer
	配对高度，1080、720或480

	q
	integer
	0低，1中，2高

	s
	integer
	时长，30、60、180或300秒



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_vdst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	succ
	boolean
	设置是否成功

	w
	integer
	视频宽度

	h
	integer
	视频高度

	q
	integer
	视频质量

	s
	integer
	视频时长，秒



回复示例
	示例内容

	



9.21  cs_adst  设置录音参数
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetAudioParam:(XYAudioArgumentDurationType )audioArgumentType;

设置录音参数
@param audioArgumentType 录音参数类型
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：XYAudioArgumentDurationType audioArgumentType
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetAudioParam:audioArgumentType];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	s
	integer
	时长，60、180、300、600、1800、3600或7200秒



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_adst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	succ
	boolean
	设置是否成功

	s
	integer
	录音时长，秒



回复示例
	示例内容

	



9.22  sr_stat  状态回传
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
设备主动上报，使用统一接收回调。
事件数据
	项目
	内容

	事件码
	sr_stat

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	type
	string
	状态类型，附件列出sys

	state
	integer
	sys类型中1表示系统启动中

	msg
	string
	信息描述



事件示例
	示例内容

	



9.23  cs_ivww  通知眼镜唤醒
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendWakeUp;

唤醒
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendWakeUp];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_ivww","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_ivww

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	lang
	string
	unknow 按键类唤醒，en 英语，zh 中文，来源另见src

	src
	integer
	0语音，1触摸单击，2按键



回复示例
	示例内容

	



9.24  cs_wfsta  手机发送热点信息
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendWifiSTA:(NSString *)ssid pwd:(NSString *)pwd ip:(NSString *)ip;

设置手机wifi
@param ssid 名称
@param pwd 密码
@param ip IP
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * ssid, NSString * pwd, NSString * ip
[[XYBleManager sharedInstance] sendWifiSTA:ssid pwd:pwd ip:ip];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	ssid
	string
	热点名称

	pwd
	string
	热点密码

	ip
	string
	IP地址



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_wfsta

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	ip
	string
	眼镜IP地址



回复示例
	示例内容

	



9.25  cs_phoalg  是否开启图像算法
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetPhoalg:(BOOL )isOn;

设置开启关闭图像算法
@param isOn 是否打开
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：BOOL isOn
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetPhoalg:isOn];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	enable
	integer
	1开，0关



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_phoalg

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	succ
	boolean
	设置是否成功



回复示例
	示例内容

	



9.26  cs_vdoeis  是否开启视频防抖
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetVdoeis:(BOOL )isOn;

设置开启关闭视频防抖
@param isOn 是否打开
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：BOOL isOn
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetVdoeis:isOn];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	enable
	integer
	1开，0关



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_vdoeis

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	succ
	boolean
	设置是否成功



回复示例
	示例内容

	



9.27  cs_algeis  获取图像算法/视频防抖开关状态
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendAlgeis;

获取图像算法/视频防抖开关状态
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendAlgeis];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_algeis","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_algeis

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	succ
	boolean
	请求是否成功

	phoalgenable
	
	图像算法开关，1开0关，类型待补充

	vdoeisenable
	
	视频防抖开关，1开0关，类型待补充



回复示例
	示例内容

	



9.28  cs_swst  获取智能交互开关
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSwst;

获取智能交互开关状态
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendSwst];

旧资料的回复码和示例冲突，回复留空。
请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_swst","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.29  cs_swit  设置智能交互开关
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetSwit:(NSInteger )type isOn:(BOOL )isOn;

设置智能交互开关
@param type 类型：1佩戴检测，2拍照提示，3录像提示，4录音提示，5按键唤醒，6触摸，7闪灯，8语音唤醒
@param isOn 是否打开
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSInteger type, BOOL isOn
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetSwit:type isOn:isOn];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	type
	integer
	1佩戴，2拍照提示，3录像提示，4录音提示，5按键唤醒，6触摸，7闪灯，8语音唤醒

	switch
	integer
	1开，0关，SDK发送整数



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_swit

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.30  cs_aiph  AI拍照传图
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendAiph;

AI拍照
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendAiph];

公开方法 sendAiph，无方法参数，固定发送W=1。图片传输的专属回复和完成约定留空。
请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_aiph","B":"","W":1}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.31  cs_wfop  设置wifi开关
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendWifiWfop:(NSString *)ssid pwd:(NSString *)pwd isOn:(BOOL )isOn;

设置wifi开关
@param ssid 名称
@param pwd 密码
@param isOn 是否打开
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * ssid, NSString * pwd, BOOL isOn
[[XYBleManager sharedInstance] sendWifiWfop:ssid pwd:pwd isOn:isOn];

旧资料的回复码和示例冲突，回复留空。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	ssid
	string
	Wi-Fi名称

	pwd
	string
	Wi-Fi密码

	enable
	integer
	1开，0关



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.32  cs_sound  同步AI状态
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSound:(XYAIStatusType )statusType;

同步AI状态
@param statusType 状态类型
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：XYAIStatusType statusType
[[XYBleManager sharedInstance] sendSound:statusType];

SDK的Chat=6、Stop=5与旧文档相反。这里记录当前发送值；固件实际含义需核验。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	type
	integer
	SDK映射 Start=1、Chat=6、Stop=5、No_Sound=2



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_sound

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.33  cs_stvd  停止视频录制
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendStopVideoRecord;

停止视频录制
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendStopVideoRecord];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_stvd","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_stvd

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.34  cs_stad  停止音频录制
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendStopAudioRecord;

停止音频录制
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendStopAudioRecord];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_stad","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_stad

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.35  cs_wrst  获取佩戴状态
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendGetWearState;

获取佩戴状态
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetWearState];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_wrst","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_wrst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	on
	integer
	1佩戴，0未佩戴



回复示例
	示例内容

	



9.36  cs_btst  获取BT蓝牙连接状态
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendGetBTConnectState;

获取BT蓝牙连接状态
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetBTConnectState];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_btst","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_btst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	on
	integer
	1连接，0未连接



回复示例
	示例内容

	



9.37  cs_blna  设置Ble蓝牙名称
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetBleName:(NSString *)bleName;

设置Ble蓝牙名称
@param bleName Ble蓝牙名称
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * bleName
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetBleName:bleName];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	blename
	string
	新的BLE名称



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_blna

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.38  cs_gbtna  获取BT蓝牙名称
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendGetBTName;

获取BT蓝牙名称
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetBTName];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_gbtna","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_gbtna

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	btname
	string
	BT名称



回复示例
	示例内容

	



9.39  cs_btaddr  获取Mac地址
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendGetMacAddress;

获取Mac地址
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetMacAddress];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_btaddr","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_btaddr

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	btaddr
	string
	MAC地址



回复示例
	示例内容

	



9.40  cs_vol  设置音量
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetVolume:(NSInteger)volume;

设置音量
@param volume 音量，范围0~15
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSInteger volume
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetVolume:volume];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	vol
	integer
	音量，0～15



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_vol","B":"{\"vol\":10}"}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_vol

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
{"C":"sr_vol","S":0}

9.41  cs_ledon  LED开控制
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	led
	integer
	0红，1绿，2蓝，3橙，4白

	ontime
	integer
	亮起时长，毫秒

	offtime
	integer
	熄灭时长，毫秒

	count
	integer
	重复次数



指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_ledon

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.42  cs_ledoff  LED关控制
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	led
	integer
	0红，1绿，2蓝，3橙，4白



指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_ledoff

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.43  sr_adota  OTA进度
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
设备主动上报，使用统一接收回调。
事件数据
	项目
	内容

	事件码
	sr_adota

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	type
	string
	update进度，success成功，error失败

	progress
	integer
	0～100



事件示例
{"C":"sr_adota","B":{"type":"update","progress":35}}

9.44  cs_fbvol  滑动调音量开关
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	switch
	integer
	1开，0关



指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_fbvol

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.45  cs_hfpst  HFP状态查询
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
无方法业务参数。
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_hfpst

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	on
	integer
	0无激活通话，1有激活通话



回复示例
	示例内容

	



9.46  cs_flts  文件状态同步
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
该方法只在实现中存在，未公开。源码发送state、index及W=1；自动重传调用被注释。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	state
	integer
	1请求下一包，0错误或重传请求

	index
	integer
	期望的包索引，从0开始



指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.47  enable_custom_audio_tx  LC3 音频发送控制（TX）
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendStartLC3;

开启LC3音频传输
- (void)sendStopLC3;

停止LC3音频传输
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendStartLC3];

[[XYBleManager sharedInstance] sendStopLC3];

当前SDK发送TX，旧资料的RX标题和示例不作为此方法依据。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	enable
	integer
	1开，0关



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"enable_custom_audio_tx","B":"{\"enable\":0}"}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.48  sr_vcmd  语音命令
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
设备主动上报，使用统一接收回调。
事件数据
	项目
	内容

	事件码
	sr_vcmd

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	cmd
	integer
	1拍照，2开始录像，3停止录像，4接听，5拒接或挂断，6音量加，7音量减，20会话超时，21无效命令



事件示例
	示例内容

	



9.49  sr_tpevt  触摸事件
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
设备主动上报，使用统一接收回调。
事件数据
	项目
	内容

	事件码
	sr_tpevt

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	type
	integer
	0单击，1双击，2三击，3长按，4前滑，5后滑，6上滑，7下滑



事件示例
	示例内容

	



9.50  sr_keyevt  按钮事件
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
设备主动上报，使用统一接收回调。
事件数据
	项目
	内容

	事件码
	sr_keyevt

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	button
	integer
	0左按钮，1右按钮

	type
	integer
	0单击，1长按，2双击，3三击



事件示例
	示例内容

	



9.51  sr_stai  停止AI
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
设备主动上报，使用统一接收回调。
事件数据
	项目
	内容

	事件码
	sr_stai

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	type
	integer
	0表示AI停止或结束



事件示例
	示例内容

	



9.52  sr_log  日志上报
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
设备主动上报，使用统一接收回调。
旧资料的log与body字段名冲突，字段留空。
事件数据
	项目
	内容

	事件码
	sr_log

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



事件示例
	示例内容

	



9.53  cs_sdfl  发送文件
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
无方法业务参数。
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.54  cs_wkcfm  AI继续
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendAiConfirm;

AI确认
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendAiConfirm];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_wkcfm","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.55  cs_wsdelay  唤醒音延时设置
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSoundDelay:(NSInteger )mills;

延迟播放提示音
@param mills 时间
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSInteger mills
[[XYBleManager sharedInstance] sendSoundDelay:mills];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	mills
	integer
	唤醒提示音延迟，SDK保留字段名 mills



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.56  enable_custom_audio_rx  LC3_RX控制
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	enable
	integer
	1开，0关



指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.57  enable_hfp_audio_server  LC3_HFP控制
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
公开头文件未提供对应封装。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	enable
	integer
	1开，0关



指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.58  cs_vdroixy  视频ROI设置
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendVideoRoixyWithX:(NSInteger)x y:(NSInteger)y;

设置视频 ROI 坐标
@param x X 坐标，范围0~1144
@param y Y 坐标，范围0~1020
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSInteger x, NSInteger y
[[XYBleManager sharedInstance] sendVideoRoixyWithX:x y:y];

SDK只发送x和y，不发送旧资料中的w和h。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	x
	integer
	头文件范围0～1144

	y
	integer
	头文件范围0～1020



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_vdroixy

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.59  sr_ivcw  语音唤醒关闭
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
设备主动上报，使用统一接收回调。
事件数据
	项目
	内容

	事件码
	sr_ivcw

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
事件示例
	示例内容

	



9.60  cs_vbit  设置视频比特率
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetVideoBitrate:(NSInteger)bitrate;

设置视频比特率
@param bitrate 视频比特率
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSInteger bitrate
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetVideoBitrate:bitrate];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	bitrate
	integer
	视频比特率，单位和范围留待补充



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_vbit

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.61  cs_blecfm  播放Connected提示音
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendPlayBleConnectPromptTone;

播放蓝牙连接提示音
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendPlayBleConnectPromptTone];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_blecfm","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_blecfm

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.62  cs_wbdc  bt是否随佩戴检测自动断开
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetWearBTDisconnect:(BOOL)isOn;

设置佩戴摘下时BT链接断开功能开关，默认关闭
@param isOn 是否打开
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：BOOL isOn
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetWearBTDisconnect:isOn];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	switch
	integer
	1开，0关



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_wbdc

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.63  cs_nwai  是否允许未佩戴时也能用 AI
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetNotWearingAI:(BOOL)isOn;

设置未佩戴状态下的AI开关，指令 cs_nwai
@param isOn YES启用（switch=1），NO禁用（switch=0）
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：BOOL isOn
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetNotWearingAI:isOn];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	switch
	integer
	1开，0关



B 编码：JSON 对象
{"C":"cs_nwai","B":{"switch":0}}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_nwai

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
{"C":"sr_nwai","S":0,"B":{"switch":0}}

9.64  cs_woft  设置摘下时间
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetWearOffTime:(NSInteger)time;

设置脱戴检测定时器时间，指令 cs_woft
@param time 时间，单位秒，例如5；有效范围由设备固件决定
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSInteger time
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetWearOffTime:time];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	time
	integer
	秒，附件1～120，SDK说明以固件范围为准



B 编码：JSON 对象
{"C":"cs_woft","B":{"time":5}}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_woft

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
{"C":"sr_woft","S":0,"B":{"time":5}}

9.65  cs_syrd  查询系统是否准备好
依据：SDK 源码。
- (void)sendGetSystemStatus;

查询系统是否准备好
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetSystemStatus];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_syrd","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.66  cs_flrv  报告某个文件接收完
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendFileRecv:(XYFileType )fileType fileName:(NSString *)fileName;

报告某个文件接收完
@param fileType 文件类型，XYFileTypeAll不可用
@param fileName 文件名称
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：XYFileType fileType, NSString * fileName
[[XYBleManager sharedInstance] sendFileRecv:fileType fileName:fileName];

源码没有给fname加JSON字符串引号，需修复并验证文件确认。音频类型以SDK的51为准。
请求参数
	字段
	类型
	说明

	ftype
	integer
	49照片，50视频，51音频，52BLE照片，不使用255

	fname
	
	已接收文件名，当前实现编码存在问题



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.67  cs_btna  设置BT蓝牙名称
依据：历史协议 1.0.8；发送参数已结合源码核对。
- (void)sendSetBTName:(NSString *)btName;

设置BT蓝牙名称
@param btName BT蓝牙名称
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * btName
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetBTName:btName];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	btname
	string
	新的BT名称

	type
	integer
	SDK固定为0



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	sr_btna

	完成判定
	



参考协议未定义业务回复参数。
回复示例
	示例内容

	



9.68  cs_svad  设置开启关闭定向拾音
依据：SDK 源码。
- (void)sendSetSvad:(BOOL )isOn;

设置开启关闭定向拾音
@param isOn 是否打开
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：BOOL isOn
[[XYBleManager sharedInstance] sendSetSvad:isOn];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	enable
	integer
	1开，0关



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.69  cs_wfcon  连接到指定Wifi
依据：SDK 源码。
- (void)sendConnectWifi:(NSString *)ssid pwd:(NSString *)pwd;

连接到指定Wifi
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * ssid, NSString * pwd
[[XYBleManager sharedInstance] sendConnectWifi:ssid pwd:pwd];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	ssid
	string
	Wi-Fi名称

	pwd
	string
	Wi-Fi密码



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.70  cs_syntm  同步时间
依据：SDK 源码。
- (void)sendSyncTime:(NSString *)time;

同步时间
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * time
[[XYBleManager sharedInstance] sendSyncTime:time];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	time
	string
	同步时间字符串，格式留待补充



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.71  cs_bleph  Ble拍照
依据：SDK 源码。
- (void)sendTakeBlePhoto:(NSString *)pictureName width:(NSInteger)width height:(NSInteger)height quality:(NSInteger)quality;

Ble拍照
@param pictureName 图片名称
@param width 图片宽度
@param height 图片高度
@param quality 图片质量
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSString * pictureName, NSInteger width, NSInteger height, NSInteger quality
[[XYBleManager sharedInstance] sendTakeBlePhoto:pictureName width:width height:height quality:quality];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	fname
	string
	照片名称

	width
	integer
	宽度，支持范围留待补充

	height
	integer
	高度，支持范围留待补充

	quality
	integer
	质量，取值范围留待补充



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.72  cs_en_campa  设置摄像头自定义参数模式
依据：SDK 源码。
- (void)sendEnCampa:(BOOL)isOn;

设置摄像头自定义参数模式
@param isOn 是否打开
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：BOOL isOn
[[XYBleManager sharedInstance] sendEnCampa:isOn];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	on
	integer
	1开，0关



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.73  cs_set_campa  设置摄像头参数
依据：SDK 源码。
- (void)sendCampaWithEV:(NSInteger)ev et:(long long)et iso:(NSInteger)iso awb:(NSInteger)awb;

设置摄像头参数
@param ev EV 参数
@param et ET 参数
@param iso ISO 参数
@param awb AWB 参数
调用方式
按请求参数说明准备以下变量，示例为调用模板：NSInteger ev, long long et, NSInteger iso, NSInteger awb
[[XYBleManager sharedInstance] sendCampaWithEV:ev et:et iso:iso awb:awb];

请求参数
	字段
	类型
	说明

	ev
	integer
	曝光补偿参数

	et
	integer
	曝光时间参数，单位留待补充

	iso
	integer
	ISO参数

	awb
	integer
	白平衡参数



B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.74  cs_get_campa  获取当前摄像头参数
依据：SDK 源码。
- (void)sendGetCampa;

获取当前摄像头参数
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetCampa];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_get_campa","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



9.75  cs_get_camparange  获取摄像头参数范围
依据：SDK 源码。
- (void)sendGetCamparange;

获取摄像头参数范围
调用方式
[[XYBleManager sharedInstance] sendGetCamparange];

请求参数
无方法业务参数。
B 编码：JSON 字符串；无数据时为空字符串
{"C":"cs_get_camparange","B":""}

指令回复
	项目
	内容

	回复码
	

	完成判定
	



	字段
	类型
	说明

	
	
	



回复示例
	示例内容

	



其他公开 API 与数据模型
指令对应的公开方法已列在本章。以下补齐连接、回调、传输、升级及数据模型 API；两部分合计覆盖 94 项公开声明。
XYBleManager
sharedInstance
+ (XYBleManager *)sharedInstance;

单例
xy_sdkVersion
- (NSString *)xy_sdkVersion;

SDK版本号
xy_startLog:
- (void)xy_startLog:(BOOL )isStart;

开启日志
@param isStart 是否开启日志
xy_startScanBleDevice
- (void)xy_startScanBleDevice;

开始扫描设备
xy_stopScanBleDevice
- (void)xy_stopScanBleDevice;

停止扫描设备
xy_connectBleDevice:
- (void)xy_connectBleDevice:(CBPeripheral *)peripheral;

连接设备
@param peripheral 外设
xy_cancelConnectBleDevice:
- (void)xy_cancelConnectBleDevice:(CBPeripheral *)peripheral;

取消连接设备
@param peripheral 外设
xy_cancelAllConnect
- (void)xy_cancelAllConnect;

取消所有连接设备
xy_isConnectBleDevice
- (BOOL)xy_isConnectBleDevice;

判断是否连接有外设
sendCustomDataHex:
- (void)sendCustomDataHex:(NSString *)dataHex;

发送自定义Hex指令
@param dataHex 指令Hex
discoverDeviceBlock
@property (nonatomic, copy) void(^discoverDeviceBlock)(CBPeripheral *peripheral, NSDictionary *advertisementData, NSNumber *RSSI);

扫描发现设备回调
connectStatusBlock
@property (nonatomic, copy) void(^connectStatusBlock)(BOOL isConnect);

连接状态回调
receiveOriginalDataBlock
@property (nonatomic, copy) void(^receiveOriginalDataBlock)(NSData *respondData);

接收原始数据回调
receiveDataBlock
@property (nonatomic, copy) void(^receiveDataBlock)(XYBleRespondModel *respondModel);

接收数据回调
lc3ReceiveDataBlock
@property (nonatomic, copy) void(^lc3ReceiveDataBlock)(NSData *lc3Data);

接收LC3音频数据回调
fileReceiveDataBlock
@property (nonatomic, copy) void(^fileReceiveDataBlock)(NSData *fileData);

文件接收数据回调
XYSocketManager
sharedInstance
+ (XYSocketManager *)sharedInstance;

单例
xy_connectSocket
- (void)xy_connectSocket;

连接
connectStatusBlock
@property (nonatomic, copy) void(^connectStatusBlock)(NSError * _Nullable error);

连接状态回调
receiveDataBlock
@property (nonatomic, copy) void(^receiveDataBlock)(BOOL isCompleted, XYFileDataType fileDataType, NSString *fileName, NSData *data, NSInteger fileSize);

接收数据回调
XYOTAManager
sharedInstance
+ (XYOTAManager *)sharedInstance;

单例
xy_connectSocket
- (void)xy_connectSocket;

连接
xy_disconnectSocket
- (void)xy_disconnectSocket;

断开
xy_startOTAWithData:type:
- (void)xy_startOTAWithData:(NSData *)data type:(XYOTADataType)type;

开始 OTA 发送
connectStatusBlock
@property (nonatomic, copy) void(^connectStatusBlock)(NSError * _Nullable error);

连接状态回调
sendProgressBlock
@property (nonatomic, copy) void(^sendProgressBlock)(NSInteger packIndex, NSInteger packNum, NSInteger currentSize, NSInteger fileSize);

OTA 进度回调
completionBlock
@property (nonatomic, copy) void(^completionBlock)(BOOL success, NSError * _Nullable error);

OTA 完成回调
XYBleRespondModel
cmd
@property (nonatomic, copy) NSString *cmd;

指令
status
@property (nonatomic, copy) NSString *status;

状态
data
@property (nonatomic, strong) NSDictionary *data;

数据
originalData
@property (nonatomic, strong) NSData *originalData;

原数据
XYFileRespondModel
fileName
@property (nonatomic, copy) NSString *fileName;

文件名
fileType
@property (nonatomic, assign) NSInteger fileType;

文件类型：0图片，1视频，2音频
fileSize
@property (nonatomic, assign) NSInteger fileSize;

文件大小
fileData
@property (nonatomic, strong) NSData *fileData;

文件数据
XYDataUtil
xy_convertStreamToFileDataWithData:
+ (XYFileRespondModel *)xy_convertStreamToFileDataWithData:(NSData *)data;

转换流数据成文件数据
@param data 数据
枚举声明
枚举值与协议值不一定相同，由 SDK 转换。
XYFileType
typedef enum : NSUInteger {
    XYFileTypePhoto, ///< 传输图片
    XYFileTypeVideo, ///< 传输视频
    XYFileTypeAudio, ///< 传输音频
    XYFileTypeBle, ///< 传输BLE图片
    XYFileTypeAll, ///< 传输所有图片、音视频
} XYFileType;

XYPhotoArgumentType
typedef enum : NSUInteger {
    XYPhotoArgumentType1280_720, ///< 1280x720
    XYPhotoArgumentType1920_1080, ///< 1920x1080
    XYPhotoArgumentType2560_1920, ///< 2560x1920
    XYPhotoArgumentType3840_2160, ///< 3840x2160
    XYPhotoArgumentType4208_3120, ///< 4208x3120
} XYPhotoArgumentType;

XYVideoArgumentSizeType
typedef enum : NSUInteger {
    XYVideoArgumentSizeType1920_1080, ///< 1920x1080
    XYVideoArgumentSizeType1280_720, ///< 1280x720
    XYVideoArgumentSizeType640_480, ///< 640x480
} XYVideoArgumentSizeType;

XYVideoArgumentQualityType
typedef enum : NSUInteger {
    XYVideoArgumentQualityTypeLow, ///< 低-0
    XYVideoArgumentQualityTypeMiddle, ///< 中-1
    XYVideoArgumentQualityTypeHigh, ///< 高-2
} XYVideoArgumentQualityType;

XYVideoArgumentDurationType
typedef enum : NSUInteger {
    XYVideoArgumentDurationType30, ///< 30S
    XYVideoArgumentDurationType60, ///< 60S
    XYVideoArgumentDurationType180, ///< 180S
    XYVideoArgumentDurationType300, ///< 300S
} XYVideoArgumentDurationType;

XYAudioArgumentDurationType
typedef enum : NSUInteger {
    XYAudioArgumentDurationType60, ///< 60S
    XYAudioArgumentDurationType180, ///< 180S
    XYAudioArgumentDurationType300, ///< 300S
    XYAudioArgumentDurationType600, ///< 600S
    XYAudioArgumentDurationType1800, ///< 1800S
    XYAudioArgumentDurationType3600, ///< 3600S
    XYAudioArgumentDurationType7200, ///< 7200S
} XYAudioArgumentDurationType;

XYAIStatusType
typedef enum : NSUInteger {
    XYAIStatusType_Start, ///< 开始
    XYAIStatusType_Chat, ///< 对话中
    XYAIStatusType_Stop, ///< 停止
    XYAIStatusType_No_Sound, ///< 无声
} XYAIStatusType;

XYFileDataType
typedef enum : NSUInteger {
    XYFileDataTypePhoto, ///< 图片
    XYFileDataTypeVideo, ///< 视频
    XYFileDataTypeAudio, ///< 音频
} XYFileDataType;

XYOTADataType
typedef enum : NSUInteger {
    XYOTADataTypeOTA_APK = 0,   ///< APK
    XYOTADataTypeOTA_MTK = 1,   ///< MTK
    XYOTADataTypeOTA_BES = 2,   ///< BES
} XYOTADataType;

10  错误码与排查
下面列出旧对接文档中的顶层S定义。业务字段state、Socket NSError和S属于不同层级，分别处理。未知事件回复保留空白。
	状态
	含义

	0
	成功

	1
	系统未准备好

	2
	摄像头忙

	3
	低电量

	4
	文件丢失

	5
	拍照失败

	6
	存储已满

	7
	正在录音

	8
	正在录像

	9
	Wi-Fi连接失败



11  Demo使用说明
获取匹配交付包中的 XingYi_Demo，在根目录执行 pod install 后打开 XingYi_Demo.xcworkspace。配置签名团队、Bundle Identifier 和热点能力，在 iPhone 真机编译运行。
先验收模块导入、权限、扫描连接和电量查询，再测试拍照、文件保存、断线重连、LC3 与 OTA。界面库和第三方 AI 服务属于 Demo 应用功能，按实际需求配置。
不要直接沿用多个页面覆盖单例回调、固定延时等待热点、nil error 即判定连接成功或传输完成即判定升级成功的实现。
12  更新与迁移
当前内容作为开发者文档的首次发布。当前无前序发布版本的迁移要求；首次接入从下载与集成、快速开始阅读。
后续发布将在开发者中心记录功能与接口变更、兼容范围和迁移步骤。指令及回复更新后同步生成中英文文档。
第 




